Uploadd

**RPI-2屏幕显示终端**

Localhost:8123

Web显示

Floorplan交互界面

**RPI-1核心服务**

系统镜像：HassOS

Edit

配置文件：ESPHome.yaml

NodeMcu

WiFi+MQTT/Zigbee

台灯控制、

空气环境数据监测

UI控制

**协议**

镜像装载

信号控制、数据传输

设备集成配置

设备添加

ESPHome插件安装

网络配置

TF存储单元

硬件平台：树莓派

Hass.io

Home Assistant